
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СХЕМА СБОРКИ

Кровать второй ярус 2055х955 (023)



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Кровать второй ярус 2055х955 (023)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование деталей | A мм. | B мм. | Кол. |  | № | Наименование фурнитуры | Кол. |
| 1 | Дно кровати (16мм) | 2002 | 902 | 1 |  | 1 | Евро винт 5х50 | 22 |
| 2 | Накладка МДФ | 600 | 300 | 2 |  | 2 | Подпятник с гвоздем белый | 8 |
| 3 | Спинка кровати2 (25мм) | 545 | 962 | 1 |  | 3 | Винт М6х30 | 7 |
| 4 | Стойка кровати2 (25мм) | 1285 | 394 | 1 |  | 4 | Винт стяжки бочонок | 8 |
| 5 | Стойка кровати большая (25мм) | 1830 | 962 | 1 |  | 5 | Заглушка для эксцентрика | 19 |
| 6 | Царга задняя (25мм) | 2010 | 160 | 1 |  | 6 | Шуруп 3.5х20 | 30 |
| 7 | Царга передняя (25мм) | 2010 | 180 | 1 |  | 7 | Стяжка бочонок | 8 |
| 8 | Щит верхний (16мм) | 2010 | 720 | 1 |  | 8 | заглушки для евровинтов | 22 |
| 9 | Щит нижний (16мм) | 2010 | 720 | 1 |  | 9 | Опора регулируемая М6 | 2 |
| 10 | Опора для дна металлическая | 2010 |  | 2 |  | 10 | Стойка эксцентрика двухсторонняя | 7 |
| 11 | Опора для дна металлическая | 910 |  | 2 |  | 11 | Футорка металл с распорным шар | 10 |
| 12 | Стальная опорная конструкция |  |  | 1 |  | 12 | Эксцентрик | 15 |
|  |  |  |  |  |  | 13 | Стяжка межсекционная мама М6\*30 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | 14 | Стяжка межсекционная папа М6\*15 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | 15 | Винт М6х35 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 16 | Стяжка межсекционная М8х30 (мама/папа) | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 17 | Стяжка межсекционная М8х38 (мама/папа) | 4 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Лестница для кровати второй ярус 1220х447 (024)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование деталей | A мм. | B мм. | Кол. |
| 1 | Дверь (16мм) | 396 | 308 | 4 |
| 2 | Дно лесенки (16мм) | 1216 | 400 | 1 |
| 3 | Дно лесенки 1 (16мм) | 900 | 400 | 1 |
| 4 | Дно лесенки 2 (16мм) | 300 | 400 | 1 |
| 5 | Дно лесенки 2 (16мм) | 600 | 400 | 1 |
| 6 | Задняя стенка лесенки (16мм) | 1559 | 400 | 1 |
| 7 | Левая стойка лесенки 1 (16мм) | 584 | 298 | 1 |
| 8 | Левая стойка лесенки 2 (16мм) | 300 | 314 | 1 |
| 9 | Левая стойка лесенки 3 (16мм) | 300 | 314 | 1 |
| 10 | Левая стойка лесенки 3 (16мм) | 600 | 314 | 1 |
| 11 | Ограничитель МДФ | 600 | 300 | 2 |
| 12 | Поручень лесенки (25мм) | 1578 | 1239 | 1 |
| 13 | Правая стойка лесенки 1 (16мм) | 584 | 298 | 1 |
| 14 | Правая стойка лесенки 2 (16мм) | 300 | 314 | 1 |
| 15 | Правая стойка лесенки 3 (16мм) | 300 | 314 | 1 |
| 16 | Правая стойка лесенки 3 (16мм) | 600 | 314 | 1 |
| 17 | Средняя стойка лесенки низ1 (16мм) | 298 | 400 | 1 |
| 18 | Средняя стойка лесенки (16мм) | 314 | 400 | 1 |
| 19 | Средняя стойка лесенки 1 (16мм) | 314 | 400 | 1 |
| 20 | Средняя стойка лесенки низ2 (16мм) | 298 | 400 | 1 |
| 21 | Ступенька МДФ | 400 | 320 | 4 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование фурнитуры | Кол. |
| 1 | Евро винт 5х50 | 49 |
| 2 | Футорка металл с распорным шар | 6 |
| 3 | Винт М6х30 | 7 |
| 4 | Шуруп 3.5х16 | 33 |
| 5 | Петля накладная | 8 |
| 6 | заглушки для евровинтов | 49 |
| 7 | Ножка регулируемая H=30 | 6 |
| 8 | Стяжка межсекционная мама М6\*30 | 10 |
| 9 | Стяжка межсекционная папа М6\*25 | 10 |
| 10 | Стойка эксцентриковая односторонняя | 17 |
| 11 | Эксцентрик | 37 |
| 12 | Стойка эксцентрика двухсторонняя | 11 |
| 13 | Заглушка эксцентриковая | 37 |
| 14 | Шуруп 3.5х30 | 5 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СХЕМА СБОРКИ

Лестница для кровати второй ярус 1220х447 (024)

