ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СХЕМА СБОРКИ

Система хранения над кроватью 2000х1900х500 (060.01)



 ПРИЛОЖЕНИЕ 2

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Система хранения над кроватью 2000х1900х500 (060.01)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование деталей | A мм. | B мм. | Кол. |  | № | Наименование фурнитуры | Кол. |
| 1 | Горизонт низ | 1960 | 500 | 1 |  | 1 | Евро винт |   | 17 |
| 2 | Жесткость  | 1960 | 500 | 1 |  | 2 | Петля накладная |   | 4 |
| 3 | Жесткость низ | 1960 | 250 | 1 |  | 3 | Подпятник с гвоздем |  | 5 |
| 4 | Задняя стенка | 1972 | 580 | 1 |  | 4 | Шуруп 3.5х16 |   | 33 |
| 5 | Крышка  | 1960 | 500 | 1 |  | 5 | Петля полунакладная  |   | 4 |
| 6 | Полка левая | 469 | 470 | 1 |  | 6 | Полкодержатель D5 |   | 17 |
| 7 | Полка правая | 469 | 470 | 1 |  | 7 | Эксцентрик |  | 33 |
| 8 | Полка средняя | 481 | 470 | 2 |  | 8 | Стойка эксцентрика односторонняя |  | 33 |
| 9 | Стойка верх | 568 | 480 | 2 |  | 9 | Заглушки эксцентрика |  | 33 |
| 10 | Полка 1 | 1960 | 184 | 1 |  | 10 | Ручка квадрат |  | 4 |
| 11 | Стойка левая | 2000 | 500 | 1 |  | 11 | Винт М4х20  |  |  4 |
| 12 | Стойка полки | 300 | 184 | 2 |  | 12 | Гвоздь 2х25 |  |  20 |
| 13 | Стойка правая | 2000 | 500 | 1 |  | 13 |  |  |  |
| 14 | Стойка средняя | 568 | 480 | 1 |  | 14 |  |  |  |
| 15 | Фасад левый | 496 | 596 | 2 |  | 15 |  |   |  |
| 16 | Фасад правый | 496 | 596 | 2 |  | 16 |  |  |  |