ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СХЕМА СБОРКИ

Полка навесная 1184х250х560 (055.01)



 ПРИЛОЖЕНИЕ 2

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Полка навесная 1184х250х560 (055.01)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование деталей | A мм. | B мм. | Кол. |  | № | Наименование фурнитуры | Кол. |
| 1 | Боковая стенка левая | 319 | 250 | 1 |  | 1 | Евро винт 5х50 |   | 46 |
| 2 | Боковая стенка правая | 560 | 250 | 1 |  | 2 | Петля накладная |   | 4 |
| 3 | Дверь 2 | 396 | 315 | 2 |  | 3 | Саморез 3.5х16 |  | 25 |
| 4 | Задняя стенка 2 | 784 | 528 | 1 |  | 4 | Шток эксцентрика двухсторонний |   | 3 |
| 5 | Задняя стенка 3 | 368 | 587 | 1 |  | 5 | Заглушка эксцентрика CF04-H CB-KO |   | 4 |
| 6 | Полка 1 | 368 | 234 | 1 |  | 6 | Эксцентрик EC02ZL-16 |   | 4 |
| 7 | Полка 1 | 784 | 234 | 1 |  | 7 | Навес Hefele |   | 2 |
| 8 | Крышка  | 784 | 250 | 1 |  | 8 |  Заглушки для евровинтов |   | 46 |
| 9 | Крышка верхняя | 368 | 250 | 1 |  | 9 | Ручка квадрат белая |  | 2 |
| 10 | Полка нижняя | 1184 | 250 | 1 |  | 10 | Винт М4х20 |  | 2 |
| 11 | Стойка средняя | 228 | 234 | 1 |  | 11 | Шток эксцентрика усиленного саморез |  | 3 |
| 12 | Стойка средняя | 284 | 234 | 1 |  | 12 | Эксцентрик усил в пласт корпусе  |  | 3 |
| 13 | Стойка 1 | 603 | 250 | 1 |  | 13 |  |   |  |