ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СХЕМА СБОРКИ

Полка между шкафами 1660х250х438 (052)



 ПРИЛОЖЕНИЕ 2

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Полка между шкафами 1660х250х438 (052)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование деталей | A мм. | B мм. | Кол. |  | № | Наименование фурнитуры | Кол. |
| 1 | Боковая стенка левая | 438 | 250 | 1 |  | 1 | Евро винт |   | 37 |
| 2 | Боковая стенка правая | 438 | 250 | 1 |  | 2 | Стяжка межсекционная в сборе М4\*27 |   | 9 |
| 3 | Полка | 1628 | 209 | 1 |  | 3 | Заглушки для евровинтов |  | 37 |
| 4 | дверь | 474 | 395 | 2 |  | 4 | Верхний ролик  |   | 4 |
| 5 | Задний щит | 1628 | 406 | 1 |  | 5 | Нижний ролик  |   | 4 |
| 6 | крышка верх | 1628 | 250 | 1 |  | 6 | саморезы 3,5х16 |   | 17 |
| 7 | дно | 1628 | 250 | 1 |  | 7 | навесы для полок  |   | 2 |
| 8 | стойка | 195 | 209 | 2 |  |  |   |   |  |
| 9 | стойка | 195 | 209 | 1 |  |   |   |   |   |
| 10 | направляющая для раздвижной системы | 1628 |  | 2 |  |  |  |  |  |